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第一部分  资格审查
一、资格审查条件
本项目采用资格后审的方式，即在开标后、评标前进行。招标人将根据规定的资格审查条件对投标人进行审查，通过审查的投标人方可进入评标阶段。投标人必须满足的资格条件如下表所示。
资格审查要求对照表

	序号
	资格和符合性检查回应内容
	是否响应

（填“是”或“否”）
	资格审查文件中的页码

	1
	1.企业营业执照或“三证合一”证照。

2.企业资质类别、等级：

具有有效期内的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。
3.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.法人代表和受委托人身份证复印件（用于确认受委托人身份）；

提供相关复印件须加盖单位公章。
	
	

	2
	承诺书：

投标人须提供资格审查承诺书（格式附后），加盖法定代表人签章（或手写签名）及单位公章。
	
	

	投标人：______________________(盖章)
日    期：_______年______月______日


注：此表应装订在资格审查文件目录页后，便于招标人审查。
二、资格审查说明

1.投标人必须满足以上所有条件，如有其中一项不满足，则资格审查不予通过，不能进入下一步评标。

2.资格审查资料包含（但不限于）以下内容：

（1）营业执照

（2）相关资质证书

（3）信用情况
（4）承诺书

3.截图要求
对照《资格审查对照表》里企业资质、等级，信用情况；相关内容可在网上查询的，投标人须提供投标截止时间前10日内国家官方网站查询截图，未提供、截图不清晰或不完整导致无法核实的，资格审查不予通过。

4.其他

招标人保留在开标后对投标人上述信息进行再次核验的权利。若发现截图信息与官方系统实时记录不符，以官方系统记录为准，并视为投标人提供虚假材料，取消其投标资格。
三、资格审查文件递交

1.投标人提供的全部资料必须真实、有效、详细，以便招标人做出正确判断。未按要求在资格审查文件中提供具体证明材料、未按资格审查文件的装订密封要求或未按资格审查文件格式要求填写的资格审查文件，将导致资格审查不合格。投标人如提供虚假材料通过资格审查，一经发现，招标人有权取消其投标资格，并提交有关部门追究其责任。
2.资格审查文件应单独装订，份数为一式贰份，壹份正本、壹份副本；与叁份投标文件一并密封递交；要求编制目录、标注页码、装订成册，每份纸质文件应清楚标明“正本”或“副本”字样，正本与副本不一致时以正本为准。请在投标截止时间前与投标文件一并密封送达正德职业技术学院东门，递交前请联系毛老师（电话：025-52111868）；逾期不再受理，视为自动放弃投标。

3.投标人所递交的全部文件均不予退还。
4.投标人应自行承担编制及递交资格审查文件、投标文件所涉及的一切费用，招标人对上述费用不承担任何责任。

附：资格审查承诺书
资格审查承诺书

________________（招标人）：
我公司将参加_____________________（项目名称）的投标，现承诺如下：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.不存在下列任意一种情形：
（1）不具有独立法人资格的附属机构（单位）。
（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的。
（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。
（4）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内。

（5）投标人近 3 年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过 5 年的。
3.我公司和拟派项目负责人近 2 年内没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到有关行政主管部门行政处罚的。

4.资格审查文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假。
本公司若有违反以上承诺的行为，愿意承担法律责任，包括：招标人拒绝我公司投标；愿意接受相关行政主管部门做出的处罚。

投  标  人：______________（盖章）
法定代表人：______________（法人章或签名）

日     期 ：_____年____月____日

第二部分　投标人须知
一、招标文件

1.本文件中招标单位为正德职业技术学院，亦称甲方；中标人系指确定中标候选供应商，亦称乙方。本项目为一个标段。
2.招标文件包括第一、第二、第三、第四、第五、第六共六个部分。

3.投标人应详阅招标文件中的所有条款；不按招标文件要求提供的投标文件和资料，可能被拒绝接受，其后果由投标人自行承担。
二、招标文件的澄清

投标人如对招标文件有疑问，应在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到后及时答复，必要时顺延投标截止时间。在此时间之后的或其他非书面方式的任何质疑，招标人将不予答复。

三、招标文件的补充或修正       

招标人可在投标截止时间前对招标文件进行补充或修改。补充或修改内容可能影响投标文件编制的，投标截止时间相应顺延。
四、投标文件的文字

1.投标文件以及投标人与招标人之间函、电、文件和资料往来，都应以中文书写。

2.投标人已印签好的说明书等可以使用其它文字，但应附有全文中文译文。

3.任何不符合上述两项规定的投标文件和资料，将被拒绝接受或视为无效。

五、投标文件的签署及其形式

1.投标文件应密封。投标人应在投标函中写清投标人全称、地址、邮编、电话等，并由授权代表签字或盖章。

2.投标文件须一式叁份，分别为“正本”壹份和“副本”贰份，正本与副本不一致时以正本为准。

3.投标文件的正、副本都应用打字机或不退色墨水书写，且经授权代表签署。

4.投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

5.投标报价须以人民币报价，币制、金额单位要统一并由授权代表签署。

6.投标文件由投标人在规定的时间内送达。

第三部分  招标方式及相关规定

一、招标方式
正德职业技术学院多媒体教室及电子阅览室建设项目为公开招标，请投标人在规定时间将投标文件密封后，送至正德职业技术学院。

二、采购程序
报名→现场踏勘→提交投标相关材料→招标评审→确定中标单位。

三、供应商管理
投标人必须服从学院相关管理规定，严格把握质量关及安全关；在现场施工发生的自身财产、人身安全和造成的招标方财产损坏和人身安全均由中标方负责。

四、递交投标文件截止时间

2026年8月14日上午10：00。
五、递交投标文件地点

南京市江宁区将军大道18号，正德职业技术学院东门（逾期或未送达指定地点的投标文件不予受理）。

六、开标地点

正德职业技术学院行政楼一楼资产管理办公室。

七、异常低价投标审查

1.评标过程中出现下列情形之一的，采购招标工作组可根据实际情况启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的；

（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的；

（4）采购招标工作组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.采购招标工作组启动异常低价投标审查后，将要求相关供应商在评审现场合理时间内（30分钟）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。供应商不能提供或说明不能证明其报价合理性的，采购招标工作组有权根据规定将其作为无效投标处理。

八、评标办法
本项目采用综合评分法，综合评审后确定中标候选人。评分标准如下表：

项目评分表
	序号
	评分项目
	评分方法
	分值

	一
	投标报价

（30分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价金额最低的报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分＝(评标基准价/报价)×30（计算结果保留小数点后两位）。
	30

	二
	业绩

（5分）
	投标人具有多媒体教室或电子阅览室建设类似项目业绩（合同内容须包含显示系统、控制系统、扩声系统或云桌面系统集成等），每提供一份有效合同得1分，最高得5分。

（业绩合同须为2023年7月1日至投标截止日期间签订，以合同签订时间为准）
	5

	三
	企业资质与综合实力

（5分）
	1.投标人具有有效期内的ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书（运行维护方向）三级及以上，可得2分；

2.投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每获得一项证书得1分（3分）。

注： 须提供有效的证书复印件并加盖投标人公章，未提供或提供无效者不得分。
	5

	四
	技术参数响应

（16分）
	对照第四部分.“三、技术要求”中的全部内容，逐项填写参数偏离表（技术条款）。

★号指标为实质性响应条款，有1项不满足视为无效投标，该项分数为0。

▲号指标为重要性响应条款，有1项不满足扣2分；

其他非★非▲项每负偏离1项扣1分，本项最多扣16分，扣完为止。
	16

	五
	商务条款响应

（4分）
	对照第五部分“报价内容及相关要求”中的全部内容，逐项填写参数偏离表（商务条款）。
★号指标为实质性响应条款，有1项不满足视为无效投标，该项分数为0。

每有一项负偏离扣1分，本项最多扣4分，扣完为止。
	4

	六
	施工组织与实施方案

（10分）
	根据投标人提供的施工组织方案进行评审，包括但不限于：

1.多媒体教室设备安装及电子阅览室终端部署的施工方案的详细性、合规性及安全性；（3分）

2.多媒体教室声场调试方案（确保背景噪声低、混响适中、语音清晰、无回声）的合理性；（2分）

3.整体进度计划及保证措施是否合理，能否在招标文件要求的工期内完成；（2分）

4.安全防护措施及文明施工措施是否到位。（2分）
5.其他措施。（1分）

评分标准：

• 方案完整、详尽，措施科学可行，针对性强，得7-10分；

• 方案基本完整，措施较合理，但细节不足，得4-6分；

• 方案简单笼统或未提供，可行性一般，得0-3分。
	10

	七
	质量保证措施

（5分）
	评审投标人的质量保证体系，包括：
1.质量管理组织机构及职责分工；

2.材料设备进场检验、施工过程质量控制、隐蔽工程验收等环节的管控措施；

3.针对本项目提出的质量通病防治措施（如投影画面偏移、音频回声、线路接触不良等）；

4.竣工后整体测试验收方案（显示效果测试、扩声效果测试、网络连通性测试等）。

5.其他措施。

评分标准：

• 措施全面、具体，标准明确，可追溯性强，得4-5分；

• 措施基本覆盖，但部分环节不够细化，得2-3分；

• 措施粗略或未提供，缺乏针对性，得0-1分。
	5

	八
	样品质量
（5分）
	根据投标人提供的单人位电脑桌凳样品进行评分：

样品材质、工艺、外观与舒适性等方面是否满足招标文件要求综合评分（1.桌椅样品是否顺滑、所有拐角处是否圆弧处理，无尖锐棱角、无异响、无回弹伤人风险；2.桌面耐磨/耐划；3.封边平整度、胶线控制；4焊接/喷涂工艺无流挂、无漏底；5是否考虑人体工学、有无明显色差。）；

• 样品优质可靠可得3-5分；

• 样品符合课桌椅通用标准可得1-2分；

• 未提供样品该项得0分。
	5

	九
	供货安装调试方案（8分）
	评审设备供货及安装调试方案，包括：

1.设备供货计划（能否按期到货、原厂正品保障措施）；

2.设备开箱检验、安装固定、理线接线等工序的规范化；

3.多媒体系统集成调试方案（含利旧投影机及胖终端电脑的安装调试）、电子阅览室网络组网调试方案；

4.应急预案（如设备延期、调试失败等情况下的应对措施）。

评分标准：

• 方案详尽，计划清晰，操作性强，有完善预案，得6-8分；

• 方案基本完整，但预案或细节不足，得3-5分；

• 方案过于简单或未提供，缺乏可操作性，得0-2分。
	8

	十
	售后服务方案
（5分）
	评审售后服务方案，包括：

1.售后服务团队配置、响应时效承诺（30分钟响应，1小时到场，4小时修复）、培训方案；

2.质保期内巡检计划（每学期至少1次，开学/考前主动排查）；

3.备品备件库设置及无法当场修复时的替代方案；

4.售后兜底承诺（不推诿、全免费、终身成本维修）。

评分标准：

• 方案完善，响应迅速，兜底措施有力，得4-5分；

• 方案较完整，但部分条件需待明确，得2-3分；

• 方案一般或未提供，得0-1分。
	5

	十一
	培训方案（4分）
	1.培训内容（包含多媒体中控及扩声设备操作、迷你主机及云桌面使用、日常维护、常见故障处理等），内容全面得2分，一般得1分，未提供得0分。

2.培训方式（现场实操+操作手册+视频教程），方式丰富得2分，方式单一得1分，未提供得0分。
	4

	十二
	讲台设计方案

（3分）
	投标人须提供多媒体讲台实物效果图、详细尺寸图。根据讲台设计方案的合理性、美观性、实用性及与本项目需求的匹配度进行评审：

• 讲台效果图及尺寸图完整详细，设计合理，符合教室使用习惯，防护措施到位，得2-3分；

• 提供效果图或尺寸图，但设计一般，匹配度尚可，得1分；

• 未提供效果图和尺寸图，或设计明显不合理，得0分。
	3

	总分
	100


九、投标人如需咨询，请与招标单位联系。
商务咨询：毛老师   电话025-52111868 18913816317
技术咨询（多媒体教室建设）：戚老师025-52111160  18913816278

技术咨询（电子阅览室建设）：常老师18913816256
其他未明确条款以合同约定为准。

第四部分 采购需求及技术要求

一、项目概况
本项目涵盖两个子项目：
（一）项目一：多媒体教室建设
学院拟建设5间多媒体教室，其中60座以下的2间，90座以上3间。适用于高校普通多媒体教学使用，满足新时代多元化、信息化课堂教学使用需求。
建设内容为：

1.投影机全部利旧，3间大教室为长焦投影机（CB-l500W），2间小教室为超短焦投影机（CB-1470UI），本次需配置投影幕布、安装吊架等。

2.建设中控系统，实现一键开关多媒体设备、信号切换。

3.教室电脑复用学校的胖终端电脑（云桌面），须包含胖终端电脑的配套安装及与多媒体系统的集成调试。

4.建设黑板、多媒体讲台、地台，讲台台面可适配23.8英寸显示器。

5.建设扩声系统，满足教师语音扩音及教学电脑扩音。

6.采购8口千兆交换机（钢壳/企业级）。

7.系统集成、调试。
（二）项目二：电子阅览室建设
建设内容为47套无风扇迷你主机+23.8英寸显示器VESA背挂部署，配套47套键盘鼠标、配套47套电脑桌凳（6人位3张、4人位6张、单人位5张）、48口接入交换机1台及6U机柜1台。现阶段本地独立运行，后期可无缝改造为云桌面瘦终端，满足图书检索、电子阅览、线上教学、文献查阅等教学需求。
该项目地理位置位于南京市江宁区苏源大道50号。

2、 采购内容

（一）项目一：多媒体教室建设
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	激光投影机
	台
	利旧

	2
	投影幕布（长焦）
	辐
	3

	3
	投影拉线幕（超短焦）
	辐
	2

	4
	书写黑板
	套
	5

	5
	显示器、键鼠
	套
	5

	6
	电子时钟
	台
	5

	7
	大教室功放
	台
	3

	8
	小教室功放
	台
	2

	9
	音柱
	对
	8

	10
	无线话筒
	套
	5

	11
	集中充电器
	台
	1

	12
	中控主机
	台
	5

	13
	控制面板
	台
	5

	14
	讲台
	台
	5

	15
	地台
	套
	5

	16
	8口千兆交换机
	台
	5

	17
	强弱电线缆及辅材
	套
	5

	18
	系统集成服务
	套
	5


（二）项目二：电子阅览室建设

	序号
	货物名称
	数量 （单位）
	备注

	1
	显示器
	47个
	

	2
	电脑终端
	47个
	

	3
	键盘鼠标
	47套
	

	4
	交换机（48口）
	1个
	

	5
	交换机机柜（6U）
	1个
	

	6
	电脑桌、凳
	47套
	电脑桌：6人位3张、4人位6张 、单人位5张


三、技术要求

项目一：多媒体教室建设
	序号
	名称
	单位
	数量
	规格参数

	1
	激光投影机
	台
	利旧
	利旧（3台长焦CB-L500W、2台超短焦CB-1470UI），投标人须提供相应的安装吊架（CB-1470UI已有支架），完成投影机的安装、集成与调试。

	2
	投影幕布

（长焦）
	辐
	3
	对角线（英寸）120寸电动升降玻珠幕，16：10。（激光机专用幕）

	3
	投影拉线幕

（超短焦）
	辐
	2
	对角线（英寸）100寸电动升降拉线幕，16：10。（超短焦激光机专用幕）

1． 自绷紧拉线系统，有力保证幕面平整；管状电机、柔性幕面；

2． PVC材质高清珠光白软幕，支持4K显示，幕面柔软平整，不变形，纯色幕面基调；幕面防静电、防潮、防霉、阻燃。具有良好的延伸性和可恢复性；

3． ▲幕面通过GB/T13982-2022标准检测，亮度≥1.0, 有效散射≥150°，幕面解像力(锐度)≥125线对/mm；（投标人需提供投标截止日前12个月内具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件加盖公章，统一排版放在附件七中）
4． ▲幕面甲醛含量≤20mg/kg；

5． 采用金属外壳，表面经粉末喷涂处理，质感细腻，具有较强的耐磨性、抗腐蚀性；

6． 电机转速≥17rpm，扭力达≥10Nm，电机定位≤0.5mm，额定功率≤130W, 静音设计。

	4
	书写黑板
	套
	5
	1． 整体尺寸约：4000×1240mm(根据现场情况调整尺寸）

2． ▲板面、夹层、背板：

3． 面板采用优质原装板面，板面呈墨绿色，厚度为≥0.30mm，面板耐酸、碱性溶剂符合GB 9274-1988《色漆和清漆耐液体介质的测定》标准要求。表面漆膜硬度：≥8H。光泽度≤12%，没有明显眩光；夹层采用高密度吸音泡沫材料板，厚度为≥14mm。整张无接缝。背面采用整块防锈镀锌板，厚度≥0.20mm，为保障师生健康，产品不得含有镉、铅、汞等有害物质，符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》检测标准。（投标人需提供投标截止日前12个月内具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件加盖公章，统一排版放在附件七中）

4． 边框采用高档磨砂亚光香槟色（或银白色）电泳铝材，色泽柔和，不反光。符合GB28231-2011《书写板安全卫生》要求。

5． 隐形安装，无外露安装件。

	5
	显示器

键鼠
	套
	5
	显示尺寸≥23.8寸；分辨率≥1920×1080；（含键鼠、鼠标垫）

	6
	电子时钟
	台
	5
	1．钢化玻璃面板；黑色面板，铝合金超窄边框；

2．主显示：时、分、秒；辅显示年、月、日、星期等；

3．外置5V1A电源；

4．尺寸≥46cm×19cm。

5. 支持手动和遥控器调整时间。（手动按钮在侧面）

	7
	大教室功放
	台
	3
	1．针对教学扩声需求设计，人声处理更加清晰，适合教学环境。

2．≥3路麦克风输入，音量独立控制，方便接入不同类型的麦克风。

3．≥4路音频输入，同步输出，无需切换；

★4．≥1路音频输出，满足日常网络教学会议声音输出；

5．具有过载、短路等自身保护功能。

6．低功耗设计，无风扇、无噪音，适合长时间工作，免维护。

7．数字调节方式，可根据实际需要设置，每次开机可自动恢复音乐和麦克风音量的预设音量，并且可以限制最大音量，便于管理。

8．中文LCD菜单显示，清晰直观。具有两路USB输出，可同时连接电脑和笔记本，通过蓝牙麦克风实现电脑翻页功能。

9．▲内置蓝牙麦克接收功能，支持蓝牙麦克风直接配对使用。

10．主要技术指标：

①　▲输出功率≥150W+150W/8Ω；

②　功放频率响应：20 Hz ~ 20 KHz (±3 db)；

③　信噪比：90dB

	8
	小教室功放
	台
	2
	1．针对教学扩声需求设计，人声处理更加清晰，适合教学环境。

2．≥2路麦克风输入，音量独立控制，方便接入不同类型的麦克风。

3．≥2路音频输入，同步输出，无需切换；

★4．≥1路音频输出，满足日常网络教学会议声音输出；

5．具有过载、短路等自身保护功能。

6．低功耗设计，无风扇、无噪音，适合长时间工作，免维护。

7．数字调节方式，可根据实际需要设置，每次开机可自动恢复声音和麦克风音量的预设音量，并且可以限制最大音量，便于管理。

8．中文LCD菜单显示，清晰直观。

9．▲内置蓝牙麦克接收功能，支持蓝牙麦克风直接配对使用。

10.主要技术指标：

①　▲输出功率≥100W+100W/8Ω；

②　功放频率响应≥20 Hz ~ 20 KHz (±3 db)；

③　信噪比≤90dB

	9
	音柱
	对
	8
	线性音柱音箱，3个2英寸单元组成的竖直线阵列。采用1+2三喇叭2分频方式，音质适合教学应用。音箱采用木质箱体，钢质护罩，便于清洁，适合教室环境。   
技术指标：
1．频率范围: (-10dB):80Hz-20kHz ；
2．声压灵敏度（1w/1m):93dB
3．频率响应最大声压级:115dB(峰值121dB) 
4．灵敏度: 88dB 1W1M；
5．▲功率≥100W×2；阻抗: 8Ω；

	10
	无线话筒
	套
	5
	1． 发射器支持颈挂、手持等使用方式；

2． ▲麦克风采用近距离连接机制，对频范围≤5米，防止各教室之间串扰、误联；使用距离15米内无噪音、断音、无死角现象；

3． ▲发射器采用充电式锂电池，满电状态下可连续使用时间≥15小时；

4． 麦克风灵敏度高，具有自动增益功能，确保拾音范围≥25CM；

5． 发射器具有低电提示功能，提示使用者及时充电，具有LED灯电量显示功能；

6． ▲发射器具有闲置静音功能，在不使用且不关机的情况下平放，不会啸叫；

	11
	集中充电器
	台
	1
	一体化智能充电，10W快充，可供10支话筒同时充电。

	12
	中控主机
	台
	5
	★1．≥3路HDMI输入，≥2路HDMI输出。
2．≥2路音频（台式机，笔记本电脑）输入，≥1路音频输出；音量大小通过面板触摸按键控制。
3．可以控制电脑开关机。
4．≥1路红外发射接口，内置红外学习功能，无须配置专业学习器，使用简单。
5．能够控制电动投影幕升降，提供≥1路投影机电源。下课投影机电源自动延时保护。

6.▲制造商通过ISO9001：2015质量管理体系认证、通过ISO14001:2015环境管理体系认证、通过ISO45001：2018健康安全管理体系认证；提供有效的资质证书复印件及“国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”（网址：http://cx.cnca.cn）查询截图。提供证书复印件加盖公章。

	13
	控制面板
	台
	5
	1．感应式轻触按键，带底光；
2．一键上课、一键下课；
3．具有投影机开/关独立控制按键；
4．具有电动投影幕升/降独立控制按钮；
5．具有台式电脑/笔记本电脑信号切换按钮；
6．具有音量加/减按钮。
7. ▲为保证系统兼容性，面板与中控主机同一品牌，提供实物照片。

	14
	讲台
	台
	5
	外观要求：
1．尺寸：L×W×H（mm）闭合尺寸约：1200×700×1150 ；展开尺寸约：1200×1660×1150 （允许正负5mm偏离）；
2．桌面采用木黄色耐划木质材料，9mm高密度纤维板，密度≥720kg/立方米，边缘采用单面封边工艺，采用冷压工艺三聚氰胺贴面；
3．主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈；
4．桌面两侧采用高档橡木扶手，正部采用长方形折边设计，可根据需求丝印LOGO；
5．分体式设计，桌面和桌体自成一体，方便进出设计比较窄的教室门，内置固定螺丝孔位，上下层采用8颗M6×12螺丝。桌体拐角采用圆弧设计，倒角R18。
功能要求：
（1）固定显示器安装位，适配安装23.8寸显示器，视觉角度≥15°，固定框顶部和讲台挡边平齐，无凸出，采用≥ 5mm的钢化玻璃保护；讲桌下方预留储物抽屉，采用三节静音钢珠导轨，厚度≤1.2mm；储物抽屉可放置鼠标等设备。立面围边高≤100mm，显示器右侧预留2个USB的扩展孔，1个国标5孔插座和1个过线孔。讲台内自带固定线孔位，可对台内所有设备线进行固定；
（2）下层前门对开门设计，左侧预留光驱门，磁吸式开关，不打开柜门即可开关电脑和使用光驱 ，内部预留主机限位孔及限位卡槽；右侧设备门，采用天地锁，耐用、防盗。标配19寸国标机架，可拆卸立柱及挡板，可放置中控主机，功放等多媒体设备，设备总空间≥12U。后门采用单开门设计，通过弹簧插销固定，便于拆装，后门开门方向为从右到左顺时针方向；下层右侧板预留86盒安装位置，敲落孔设计；后门灰尘较多，不开散热孔，左右两侧采用竖排国标散热孔，左右两侧预留出音孔；
（3）下层拼装式设计，左右两侧板利用底下卡扣从前往后推进孔位卡住，前后门框则利用螺丝进行螺丝孔固定等，底面离地高度≤6CM。讲桌底部侧面预留4个进线敲漏孔；机柜内部的底部预留2个的安装孔。
（4）桌面（含显示器位置）能防尘防水，所有多媒体接口全部集成到桌面上的接口面板；讲台内配备简易机柜， 以便设备（中控、功放等）分层布局。后柜要能打开，方便设备检修；
（5）讲台需要配备笔记本外接电源防尘盒，增加收线盒及相关线缆（包括HDMI线、USB线、网线、品牌电脑专用线）。

（6）▲主要材质钢架，符合GB/T 36021-2018《家具中重金属锑、砷、钡、硒、六价铬的评定办法》的要求（投标人需提供投标截止日前12个月内具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件加盖公章，统一排版放在附件七中）。

（7）▲多媒体讲台通过国家3C强制认证，委托人、生产者和生产企业名称一致。

	15
	地台
	套
	5
	1.地台总体宽度≥1米，高度≤13厘米，如无特殊原因，地台长度不得小于墙面所有显示设备（黑板+幕布等）的总长。
2.地台骨架为木质或钢木结合材质；地台骨架纵向（长度方向）隔挡间距≤0.6米；所采用的木质板材厚度≥18mm。地台表面铺设复合地板，并采用金属材质包边。地台所采用的木质材料及复合地板，环保等级不低于国标E1级。
3.地台表面及包边需做到光洁平整，不得出现鼓包及尖锐的凸起；地台整体要结实、平稳，人在地台上行走时，地台不会有大声异响。

	16
	8口千兆交换机
	台
	5
	千兆交换机，整机搭载9个10/100/1000BASE-T千兆电口；交换容量18Gbps，包转发率13.39Mpps；钢壳机身，支持防雷击防护，标配国标交流适配器；支持MAC地址管理、数据高速转发；具备二层VLAN划分功能，可实现端口隔离与网络分段，满足企业二层组网应用。

	17
	强弱电线缆及辅材
	套
	5
	包含项目实施过程中可能用到的相关线材（包括但不限于铠装光纤HDMI线/网传、电源线、网线、话筒线、音箱线、控制线、USB3.0延长线、Type-C转HDMI高清线）、系统对接及辅材（包括但不限于转接线、网络跳线、接线板、信号分配器、水晶头、模块、光纤跳线、尾纤、跳线、熔纤、PVC线管、PVC线槽、金属软管、线槽、防水扎带、标签等）以及所有系统软硬件设备的安装及调试，含机柜内部的连接线、接头等。

	18
	系统集成服务
	套
	5
	承建方须具备丰富的多媒体教学设备供应和安装经验，提供从深化设计、施工、安装和调试等多个阶段的一体化技术服务，能够提供高质量设备和专业定制服务，并确保所提供的设备和服务均满足标准，以保障教学工作的顺利进行。


项目二：电子阅览室建设

（一）迷你主机

1.处理器★：x86架构，4核4线程，基础频率1.0GHz，最大睿频3.4GHz，6MB三级缓存，TDP≤6W；整机无风扇被动散热，机房长时间7×12小时运行无噪音、无积灰故障风险。

2.图形性能★：集成核显，支持4K@60fps硬解码，满足网页、在线视频、阅览系统、投屏画面流畅输出，支持多路视频同时播放无卡顿。

3.内存★：标配8GB DDR4 3200MHz笔记本内存，主板预留双内存插槽，最大可扩容至32GB，满足后期云桌面升级扩容需求。

4.存储★：256GB NVMe高速固态硬盘，支持本地Windows系统、瘦客户Linux系统双系统部署，无需更换硬件即可切换本地PC/云终端模式。

5.网络★：1路全千兆自适应RJ45网口，支持PXE网络启动，兼容校园云桌面服务器远程引导，内网传输无延迟；内置WiFi6+蓝牙5.2。

6.接口配置

 视频输出：至少1路HDMI2.0，直连显示器，支持23.8寸1080P全高清输出。

USB：≥4个USB3.0高速接口（前置至少2个，方便学生U盘资料拷贝）；

音频：3.5mm耳麦二合一接口，支持阅览室耳机听音；

7.机箱结构★：超薄小型机身，背部标准VESA 75×75mm安装孔，可直接背挂于显示器后方，桌面无主机、整洁美观；整机重量≤1.2kg。

8.虚拟化兼容★：CPU支持硬件虚拟化，兼容市面主流云桌面平台后期改造云终端仅重装瘦客户端系统，硬件全部利旧，无需二次采购主机。

9.电源：12V低功耗外置直流电源，节能省电，批量机房长期运行降低用电成本。

10.系统兼容性：出厂预装Windows 11专业版，同时提供官方Linux瘦客户机镜像，投标文件需提供厂商兼容云桌面证明文件。

（二）23.8英寸阅览室显示器

1.屏幕尺寸：23.8英寸16:9 IPS硬屏，1920×1080全高清分辨率；

2.护眼要求：低蓝光、无频闪认证，长时间文献阅览不伤眼，屏幕防眩光雾化处理；

3.接口：HDMI输入接口，标配VESA壁挂孔（75×75mm），配套原厂背挂支架；

4.配件：原厂标准电源线、视频信号线；

5.质保：整机三年原厂上门保修。

（三）配套辅材（全部含在报价内，不额外计费）

1.VESA通用金属背挂支架，适配迷你主机+显示器一体安装；

2.机房USB键鼠套装（有线防暴力，学生教室专用）；

3.全部安装线材、扎带、理线卡扣、绝缘辅材。

（四）48口接入交换机招标参数

1.整机端口配置：≥48 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 电口 + ≥4 个 SFP + 万兆复用光口，光口同时兼容千兆 / 万兆光模块，满足云桌面大并发万兆上联需求。

2.交换容量：≥672Gbps，包转发率≥166Mpps，48 千兆端口全线速无阻塞转发，杜绝云桌面上课高峰期拥塞、鼠标延迟、画面卡顿。

3.堆叠能力：支持 IRF2 虚拟化堆叠，单堆叠组最大可堆叠≥9 台同型号交换机，多机房统一管理、跨设备链路聚合，适配批量云桌面机房扩容。

4.接口管理：自带 Console 调试串口 + Micro USB 双管理口，支持本地命令行、Web 图形化管理、远程 SSH/Telnet 管理；支持端口状态 LED 指示灯。

5.物理尺寸与功耗：标准 1U 机架式，尺寸≤440×260×43.6mm；整机空载功耗≤38W，低噪音适配机房长时间 7×24 小时运行。

6.供电与环境：单交流内置电源，输入电压 90V~264V AC，47~63Hz；工作温度 - 5℃~45℃，相对湿度 5%~95% 无凝露，满足机房恒温环境长期运行。

7.安全认证：符合 GB4943.1、IEC62368-1 安规标准，具备电信设备进网资质，提供原厂合格证、三年整机质保承诺。

8.配单模万兆双芯光模块2只.

（五）交换机机柜

1. 6U符合国家标准服务器机柜。

2. 材料使用优质冷轧钢。

（六）电脑桌凳

（1）通用要求

a）结构设计：

整体为独立可移动模块化结构，全程无需地面打孔、膨胀螺丝固定，可灵活调整机房布局。多台拼接组合时，采用加厚镀锌角码 + 防盗螺丝锁扣连接，拼接缝隙均匀、无错台。电脑桌、方凳整体结构稳固，承重能力满足机房长期高频使用，静置、推拉、使用时无晃动、无异响、无变形。桌体边角、凳体全部做圆弧倒角处理，防磕碰、防撞击；桌底预留检修空间，方便线路检修、设备维护。凳子为独立一体式方凳，可自由摆放、方便收纳挪动。

b）材质/规格型号要求：

· 桌腿、凳腿、封板等钢制构件，全部符合 GB/T 6728冷弯薄壁型钢国家标准，材质合规、壁厚达标。

· 桌子外形尺寸（长×宽×高）：

· 单人位            尺寸：800mm*600mm*750mm

· 四人位（面对面坐）尺寸：1600mm*1200mm*750mm

· 六人位（面对面坐）尺寸：2400mm*1200mm*750mm

· 尺寸公差≤±3mm，方正无扭曲、翘曲。

· 桌面采用25mm高密度防潮压缩颗粒板，表面三聚氰胺耐磨防火饰面，耐刮、耐烫、易清洁；每桌标配圆形隐藏式穿线孔，带塑胶护圈，防割线、防毛刺。

· 桌腿采用40mm*40mm*1.5mm方管，桌腿中间封板采用0.7mm钢板制作，折弯成型，带穿线功能，后置结构，保证线不外露，外面布局散热孔。桌腿底部加装防滑防震脚垫，防滑耐磨、保护地面、静音推拉。

· 凳子面与桌面同材质、同厚度、同色系，颜色统一美观，耐磨耐脏。长340mm宽240mm高440mm。

· 凳子腿尺寸为25mm*25mm方管、1.5mm厚。

· 整体焊接、组焊成型严格执行 GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》；满焊/分段标准焊，无虚焊、漏焊、夹渣、气孔，焊口整体打磨平整光滑；钢材先镀锌防锈基底，再静电喷塑双层防护，喷塑层均匀、附着力强，耐酸碱、防生锈、防掉漆；所有金属切割面、焊接位、边角打磨钝化，无尖角、毛刺、锐边，全域防夹手、防磕碰，符合公共场所安全使用要求。

· 电脑桌下方设置封闭式主机收纳仓，专门用于放置电脑主机；主机仓配置安全柜门，门锁统一采用通用万能钥匙开启管理，便于机房集中统一维护、统一管控，防盗防误触。

· 凳子面同材质，长340mm宽240mm高440mm，25mm*25mm方管1.5mm厚。

c）外观要求：

桌面板、座椅板颜色为白色，无色差、明显划痕、鼓包、脱层、污渍；整件外观整洁，适合校园机房标准化建设。

d）环保与安全：

★所有板材材料均须符合国家环保标准（E0级及以上），提供投标截止日前12个月内具有CNAS和CMA标识的检测报告复印件加盖公章。

（2）承重要求

电脑桌均布承重≥80kg，集中承重≥50kg；

方凳坐面均布承重≥150kg，满足成人长期使用，长期负载不下沉、不开裂、不变形。

（3）采购清单及规格尺寸

单人位电脑桌凳（5张）

	项目
	参数要求
	数量

	桌子外形尺寸

（长×宽×高）
	800mm*600mm高750mm

其余要求详见上述“通用要求”
	5张

	凳子外形尺寸

（长×宽×高）
	凳子面同材质，

长340mm宽240mm高440mm，

25mm*25mm方管1.5mm厚

其余要求详见上述“通用要求”
	5张


四人位电脑桌凳（6张）

	项目
	参数要求
	数量

	桌子外形尺寸

（长×宽×高）
	1600mm*1200mm高750mm

其余要求详见上述“通用要求”
	6张

	凳子外形尺寸

（长×宽×高）
	凳子面同材质，

长340mm宽240mm高440mm，

25mm*25mm方管1.5mm厚

其余要求详见上述“通用要求”
	24张


六人位电脑桌凳（3张）

	项目
	参数要求
	数量

	桌子外形尺寸

（长×宽×高）
	2400mm*1200mm高750mm

其余要求详见上述“通用要求”
	3张

	凳子外形尺寸

（长×宽×高）
	凳子面同材质，

长340mm宽240mm高440mm，

25mm*25mm方管1.5mm厚

其余要求详见上述“通用要求”
	18张


注：单人位电脑桌凳需要送样。

3、 参考图

须提供多媒体教室建设项目的讲台实物效果图、详细尺寸图。

多媒体讲台参考图如下图：

[image: image1.png]


       

4、 施工要求

关于多媒体教室建设施工要求
1． 专业性要求

承建方须具备丰富的多媒体教学设备供应和安装经验，提供从深化设计、施工、安装和调试等多个阶段的一体化技术服务，能够提供高质量设备和专业定制服务，并确保所提供的设备、软件和服务均满足标准，以保障教学工作的顺利进行。

投标单位须提供详细的图纸（含教室系统图、设备及管线平面布局图）。
2． 显示要求

黑板及投影幕的下沿距地面的距离约1米。
显示器安装于讲台上；时钟居黑板中间安装于黑板上面。

3． 音频要求

本次项目教室没有吊顶，对声场的要求相对严格，施工时应根据自身产品的特点，自行判断音箱安装点位；须采取适当的施工措施，确保在教室在模拟正常上课的状态下，背景噪声低、混响时间适中、语音信号清晰、声场分布均匀，不可出现明显的声音缺陷现象，如：回声、颤动回声等。以上情况均须在本次建设过程中予以解决，费用均包含在本项目内。

4． 讲台要求

讲台内部具备12U机柜，设备安装须尽可能安装在机架上，具备至少1层隔板，用于放置电脑主机或其他无法上机架的设备，配合用户固定电脑主机；常供电和中控控制供电分开；讲台内增加漏电保护器。

讲台桌面配备笔记本外接电源防尘盒，增加收线盒及相关线缆（包括HDMI线、USB线、网线、Type-C专用线）。

5． 设备安装归属要求（具体以校方指定为准）

新购的设备及安装在5间教室内：201（91座）、202（91座）、204（54座）、205（54座）、206（91座）。

6． 其他
施工时要根据所投产品的特点考虑所需要的相关线材及辅材，比如转接线、网络跳线、接线板、信号分配器等，中标后均不得以缺项、漏项导致功能无法实现为由进行增项。

采购标的需实现的功能及标准、规范：采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

第五部分  报价内容及相关要求
一、报价要求

1.中标单位为本项目唯一总负责单位，对所有设备安装、系统调试、整体交付、售后质保全权负责。

2.所有设备调试必须符合国家现行规范，满足长期稳定运行需求。

3.投标人必须按照招标要求提交详细分项报价清单，每项设备需明确品牌、规格、数量、单价、合价。报价清单需与投标技术方案、设备参数一一对应。

4.投标报价须包含：货物价格、包装费、运杂费、保险费、卸装费、安装调试费、培训及售后服务费、税金、利润、不可预见费及其它相关所有费用。

二、工期要求
（一）多媒体教室建设

合同签订后20日内所有采购物品到货，在校方通知可以进场5日内安装完毕并经验收合格后达到教学运行状态。

（二）电子阅览室建设

工期为25日历天，2026年9月30日前完成供货、安装、调试及验收。

项目必须实现整体交付，不得以设备到货、单项完工作为交付标准，未完成调试、未达到教学使用条件视为未完工。

项目逾期每日按合同总价的0.5%扣除违约金。若因工期延误导致新学期使用，学校有权终止合同、另行委托第三方施工，产生的所有差价、损失、追责费用全部由原中标单位承担。

3、 验收要求

（一）多媒体教室建设

招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及有关国家的质量标准规定，均作为验收标准。项目完成后，由采购人组织对供应商的验收，采购人有权邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收时中标供应商代表必须在场。验收合格后，中标供应商凭用户出具的验收合格书至采购人处根据合同规定办理付款手续。验收不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。供应商应制订项目验收方案，包括设备进场验收、设备安装验收、设备调试验收、项目最终验收等，验收方案要体现全过程质量控制理念，确保项目高质量完成。

（二）电子阅览室建设

竣工时必须同步提交全套资料：设备清单、原厂质保凭证、合格证、检测报告、培训记录、维保承诺书、售后服务台账。资料不全、调试不达标、隐患未清零，学校有权不予验收、不予付款。
4、 质保期要求

（1） 多媒体教室建设

项目验收合格之日起6年。

（二）电子阅览室建设

1.电脑终端及配套设备质保

电脑终端设备、显示器、交换机等设备3年整机质保，全程原厂正规售后，支持官网可查保修信息，拒绝店保、翻新保、第三方保。质保期内出现硬件故障，免费更换全新配件或整机。

2.电脑桌凳质保5年

3.整体维保兜底条款

质保期内，因材料、工艺、设备兼容等缺陷导致的问题，均由中标单位统一兜底负责维修整改，不得以设备厂家问题推诿责任。

五、售后服务要求
（一）多媒体教室建设

 1.实施要求

供应商在提供所投设备的同时必须提供相关的安装、集成服务。供应商负责设备的安装调试及新老设备的联调等，供应商应具备实施本次项目相应的技术能力，充分了解采购人现状和业务需求，与用户等相关方充分沟通后，制定详细可行的项目实施方案，对技术方案规划、项目计划与进度、项目质量、风险等进行总体管控与协调，经用户认可后方可开始实施。供应商需针对本项目成立专门的施工团队，积极主动与用户单位进行协调沟通，在规定的时间内，保证质量完成投标所提供设备的规划、安装、调试及投入运行，达成项目建设目标。安装调试期间，采购人有权派技术人员参加，供应商有义务对其提出问题进行解答。供应商须承担本项目实施过程涉及的全部费用（包括设备搬迁、辅材、测试和验收等），系统集成过程必须接受监督。

2.培训要求

项目实施结束后，在接到采购人培训指令时，应在采购人规定的时间到达培训地点，对采购人相关管理人员进行免费现场培训。培训内容包括所投产品相关设备的基本操作原理、调试、操作使用和保养维修等。通过培训确保采购人的管理人员能够了解系统的安装及配置，掌握各种软件安装调试及使用、常见故障的解决办法、系统的简易性恢复等技能。投标文件中须提供详细的培训计划及方案。

3.其他

供应商应根据招标文件要求提供具体详实的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、应急处理方案、专业技术人员保障及服务电话）。服务方案应科学合理、具备针对性。在项目实施及质保期间应具有固定的维修人员并有能力及时处理所有可能发生的故障；成交供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

电话咨询：成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。提供7×24小时全天候售后电话服务，在质保期内出现故障时，响应时间为半小时。

现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，在接到保修电话后维修技术人员1小时内到达现场，4小时内修复，不得借故推托而不到现场。不能修复时成交供应商必须免费提供同种规格配件进行更换，如不能提供同种规格型号的配件，用其它型号配件代替时，需经采购人同意，且不补差价。

质保期过后服务要求

质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

质量保证期过后，采购人需要继续由成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。保修期外的维护保养，成交供应商应承诺只收取成本费并提供终身免费技术支持服务。
（二）电子阅览室建设

1.故障响应时效

（1）日常故障：30分钟内响应、2小时内给出解决方案。

（2）影响教学的重大故障：2小时内到场处置，4小时内修复。

（3）无法当场修复的，必须提供备用设备、临时替代方案，保障学校正常运行进度，不得影响课程开展。

2. 免费培训服务

中标单位须对学校管理员、老师开展免费现场操作培训、运维培训，包含机房日常维护、简单故障排查、设备基础使用，培训完成后提供培训记录及完整操作手册、维保资料。

3. 售后兜底承诺

（1）质保期内所有人工、配件、上门服务全部免费，无任何隐形收费。

（2）中标单位不得以人员离职、厂家政策变动为由拒绝售后维保。

（3）项目终身提供成本价维修支持，质保期满后依旧提供优先维修服务。
六、付款方式

（一）多媒体教室建设

全部设备到货、安装调试完毕，验收合格并正常投入使用后，乙方向甲方提供全额增值税专用发票，甲方在收到发票15个工作日内向乙方支付至该项中标报价金额的98%；剩余2%货款在设备验收合格正常运转2年后，且无任何服务问题一次性付清（不计利息）。
（二）电子阅览室建设

合同签订后，7日内联系施工安装，设备完成安装调试并验收合格，甲方支付至该项中标报价金额的97%；剩余3%待质保期结束后一次性付清（不计利息）。
(三)为加快结算效率，减少跨行转账可能产生的延迟与手续费，建议中标人提供交通银行对公账户用于项目款结算。

第六部分  投标文件格式
正德职业技术学院

项目名称：多媒体教室及电子阅览室建设
项目编号：JSJY-ZDXY-2026-07-005

投  标  文  件

投标人：                  
法定代表人：              
      年        月       日
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附件一：项目评分目录

	序号
	评分项目
	评分方法
	页码

	一
	投标报价

（30分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价金额最低的报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分＝(评标基准价/报价)×30（计算结果保留小数点后两位）。
	

	二
	业绩

（5分）
	投标人具有多媒体教室或电子阅览室建设类似项目业绩（合同内容须包含显示系统、控制系统、扩声系统或云桌面系统集成等），每提供一份有效合同得1分，最高得5分。

（业绩合同须为2023年7月1日至投标截止日期间签订，以合同签订时间为准）
	

	三
	企业资质与综合实力

（5分）
	1.投标人具有有效期内的ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书（运行维护方向）三级及以上，可得2分；

2.投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每获得一项证书得1分（3分）。

注： 须提供有效的证书复印件并加盖投标人公章，未提供或提供无效者不得分。
	

	四
	技术参数响应

（16分）
	对照第四部分.“三、技术要求”中的全部内容，逐项填写参数偏离表（技术条款）。

★号指标为实质性响应条款，有1项不满足视为无效投标，该项分数为0。

▲号指标为重要性响应条款，有1项不满足扣2分；

其他非★非▲项每负偏离1项扣1分，本项最多扣16分，扣完为止。
	

	五
	商务条款响应

（4分）
	对照第五部分“报价内容及相关要求”中的全部内容，逐项填写参数偏离表（商务条款）。
★号指标为实质性响应条款，有1项不满足视为无效投标，该项分数为0。

每有一项负偏离扣1分，本项最多扣4分，扣完为止。
	

	六
	施工组织与实施方案

（10分）
	根据投标人提供的施工组织方案进行评审，包括但不限于：

1.多媒体教室设备安装及电子阅览室终端部署的施工方案的详细性、合规性及安全性；（3分）

2.多媒体教室声场调试方案（确保背景噪声低、混响适中、语音清晰、无回声）的合理性；（2分）

3.整体进度计划及保证措施是否合理，能否在招标文件要求的工期内完成；（2分）

4.安全防护措施及文明施工措施是否到位。（2分）
5.其他措施。（1分）

评分标准：

• 方案完整、详尽，措施科学可行，针对性强，得7-10分；

• 方案基本完整，措施较合理，但细节不足，得4-6分；

• 方案简单笼统或未提供，可行性一般，得0-3分。
	

	七
	质量保证措施

（5分）
	评审投标人的质量保证体系，包括：
1.质量管理组织机构及职责分工；

2.材料设备进场检验、施工过程质量控制、隐蔽工程验收等环节的管控措施；

3.针对本项目提出的质量通病防治措施（如投影画面偏移、音频回声、线路接触不良等）；

4.竣工后整体测试验收方案（显示效果测试、扩声效果测试、网络连通性测试等）。

5.其他措施。

评分标准：

• 措施全面、具体，标准明确，可追溯性强，得4-5分；

• 措施基本覆盖，但部分环节不够细化，得2-3分；

• 措施粗略或未提供，缺乏针对性，得0-1分。
	

	八
	样品质量
（5分）
	根据投标人提供的单人位电脑桌凳样品进行评分：

样品材质、工艺、外观与舒适性等方面是否满足招标文件要求综合评分（1.桌椅样品是否顺滑、所有拐角处是否圆弧处理，无尖锐棱角、无异响、无回弹伤人风险；2.桌面耐磨/耐划；3.封边平整度、胶线控制；4焊接/喷涂工艺无流挂、无漏底；5是否考虑人体工学、有无明显色差。）；

• 样品优质可靠可得3-5分；

• 样品符合课桌椅通用标准可得1-2分；

• 未提供样品该项得0分。
	

	九
	供货安装调试方案（8分）
	评审设备供货及安装调试方案，包括：

1.设备供货计划（能否按期到货、原厂正品保障措施）；

2.设备开箱检验、安装固定、理线接线等工序的规范化；

3.多媒体系统集成调试方案（含利旧投影机及胖终端电脑的安装调试）、电子阅览室网络组网调试方案；

4.应急预案（如设备延期、调试失败等情况下的应对措施）。

评分标准：

• 方案详尽，计划清晰，操作性强，有完善预案，得6-8分；

• 方案基本完整，但预案或细节不足，得3-5分；

• 方案过于简单或未提供，缺乏可操作性，得0-2分。
	

	十
	售后服务方案
（5分）
	评审售后服务方案，包括：

1.售后服务团队配置、响应时效承诺（30分钟响应，1小时到场，4小时修复）、培训方案；

2.质保期内巡检计划（每学期至少1次，开学/考前主动排查）；

3.备品备件库设置及无法当场修复时的替代方案；

4.售后兜底承诺（不推诿、全免费、终身成本维修）。

评分标准：

• 方案完善，响应迅速，兜底措施有力，得4-5分；

• 方案较完整，但部分条件需待明确，得2-3分；

• 方案一般或未提供，得0-1分。
	

	十一
	培训方案（4分）
	1.培训内容（包含多媒体中控及扩声设备操作、迷你主机及云桌面使用、日常维护、常见故障处理等），内容全面得2分，一般得1分，未提供得0分。

2.培训方式（现场实操+操作手册+视频教程），方式丰富得2分，方式单一得1分，未提供得0分。
	

	十二
	讲台设计方案

（3分）
	投标人须提供多媒体讲台实物效果图、详细尺寸图。根据讲台设计方案的合理性、美观性、实用性及与本项目需求的匹配度进行评审：

• 讲台效果图及尺寸图完整详细，设计合理，符合教室使用习惯，防护措施到位，得2-3分；

• 提供效果图或尺寸图，但设计一般，匹配度尚可，得1分；

• 未提供效果图和尺寸图，或设计明显不合理，得0分。
	


注：投标人提供上述材料的原件或复印件须加盖公章。

附件二：投标函

正德职业技术学院：
1. 根据已收到的                   项目招标文件，我单位经考察和研究上述项目招标文件的全部内容后，我方愿以总价            元的价格（明细见后），按上述项目招标文件的条件要求承诺生产、供货、服务、质量保证等所有内容。

	序号
	项目
	货物

名称
	品牌/型号
	生产厂家
	数量 （单位）
	单价（元）
	总价（元）
	备注


	1
	多媒体教室

建设
	激光投影机
	
	
	
	
	
	

	2
	
	投影幕布

（长焦）
	
	
	
	
	
	

	3
	
	投影拉线幕

（超短焦）
	
	
	
	
	
	

	4
	
	书写黑板
	
	
	
	
	
	

	5
	
	...
	
	
	
	
	
	

	6
	
	...
	
	
	
	
	
	

	7
	
	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	多媒体教室建设项目金额小计
	
	

	9
	电子阅览室

建设
	显示器
	
	
	
	
	
	

	10
	
	电脑终端
	
	
	
	
	
	

	11
	
	键盘鼠标
	
	
	
	
	
	

	12
	
	交换机（48口）
	
	
	
	
	
	

	13
	
	...
	
	
	
	
	
	

	14
	
	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	电子阅览室建设项目金额小计
	
	

	
	
	项目金额合计
	
	

	大写合计（人民币）：

	注：1.总价必须包含完成本项目的所有费用（包含货物价格、包装费、运杂费、保险费、卸装费、安装调试费、培训及售后服务费、税金、利润、不可预见费及其它相关所有费用）。

2.本项目推荐优先选用国产品牌，所投产品须完全满足本招标文件全部技术参数、施工及售后等标准。


2.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件。

3.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和本投标文件将构成约束我们双方的合同内容。
5.如果中标，我方将派出         (项目经理姓名)作为本项目的项目经理。
6.我方接受招标文件中的付款等条件。

7.我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
8.如果中标，我方还将提供以下优惠服务：
（1）                            
（2）                            
单位名称(盖章)：
单位地址：
法定代表人或委托代理人(签字)：

邮政编码：            
电话：       

开户银行名称：
银行账号：
开户行地址：
开户行电话：        

日期 ：

附件三：法人代表授权书

正德职业技术学院：

我            （姓名）系                        （单位名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                                   项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。
单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：
代理人（签字）：
联系电话：
日期 ：

附件四：法定代表人和委托代理人身份证复印件（加盖公章）

附件五：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的证照）复印件（加盖公章）

附件六：企业近三年承担过多媒体教室或电子阅览室建设类似项目业绩，附合同复印件

最近三年承担过多媒体教室或电子阅览室建设类似项目业绩情况汇总表
	序号
	项目内容
	采购单位名称
	合同金额
	联系人
	联系电话
	合同签定时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人须提供上述项目合同复印件并加盖公章；合同复印内容（须包含显示系统、控制系统、扩声系统或云桌面系统集成等）应包括签订双方、项目内容、合同金额、双方签章及生效时间（近三年指2023年7月1日起至投标截止日）。

附件七：履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

附件八：技术、商务条款偏离表

参数偏离表（技术条款）
	序号
	技术条款
	招标要求
	报价响应
	超出、符合或偏离
	原因

	1
	
	详见标书要求
	
	
	

	2
	
	详见标书要求
	
	
	

	3
	
	详见标书要求
	
	
	


参数偏离表（商务条款）

	序号
	商务条款
	招标要求
	报价响应
	超出、符合或偏离
	原因

	1
	
	详见标书要求
	
	
	

	2
	
	详见标书要求
	
	
	

	3
	
	详见标书要求
	
	
	


注：技术参数中报价响应明确品牌/型号，如参数高于标书要求，请在“原因”一栏中注明什么方面超出。
附件九：真实性承诺书

正德职业技术学院：

为确保项目招标工作顺利进行，我公司在此承诺：

(1)具有独立订立合同的能力;

(2)未处于被责令停业、报价资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

(3)企业没有因骗取成交或者严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停报价资格并在暂停期内的；

(4)企业的资质类别满足招标公告要求;
(5)符合法律、法规规定的其他条件。

若经采购人核实，发现所报内容失实或有任何弄虚作假行为，我公司愿自动放弃此次投标，若因此给此次采购工作带来不良影响，我公司将自愿承担所有责任。

单位名称（盖章）：                  

法定代表人或委托代理人（签字）：          

日期 ：

附件十：近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 

正德职业技术学院：

我公司在近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明。

单位名称（盖章）：                  

法定代表人或代理人（签字）：       

日期： 
注：投标人可附“国家企业信用信息公示系统”中相关页面截图

附件十一：依法缴纳税收和社会保障资金的证明

1.须提供投标截止时间前三个月（2026年4月至2026年6月）内任意一个月缴纳税收的证明材料复印件并加盖公章（缴纳个税凭据不作为证明材料）。

2.须提供投标截止时间前三个月（2026年4月至2026年6月）内任意一个月缴纳社会保障资金的证明材料复印件并加盖公章。

3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应的证明材料。

附件十二：资信证明（会计师事务所出具的上一年年度审计报告）

注：审计报告复印件应当包括资产负债表、利润表及其附注、加盖会计师事务所公章页，复印件必须加盖公章。

（特殊情况需附说明并提供近一年经审计的财务审计报告及财务报表。）
附件十三：现场踏勘确认单
项目名称：多媒体教室及电子阅览室建设
项目编号：JSJY-ZDXY-2026-07-005
	现场踏勘单位
	

	现场踏勘时间
	2026年   月   日 

	现场踏勘简述：

                                              踏勘代表：

                                              联系电话：

                                              2026年  月  日

	该单位于2026年  月   日对项目现场进行踏勘。现场踏勘中遇到的问题如下（请如实反映，如没有，则填无）：
招标部门或申购单位代表签字或盖章：    
                      


注：现场踏勘确认单须装订于投标文件内。


